# 



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КАВЕРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

### Добринского муниципального района Липецкой области

77 - ая cессия V созыва

### Р Е Ш Е Н И Е

13.04.2020 г. с. Паршиновка № 190 - рс

**О внесение изменений** в **местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения**

**Каверинский сельсовет Добринского муниципального района**

**Липецкой области**

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения проект изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г., Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области № 370-ОЗ от 05.03.2015 г. «О порядке подготовки, утверждения и изменения областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области», Уставом сельского поселения Каверинский сельсовет, учитывая решения постоянных комиссий, Совет депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет

**РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (принятые решением Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет №63-рс от 22.03.2017г.).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Каверинский сельсовет для подписания.

3. Указанный нормативный правовой акт разместить на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «сельское поселение Каверинский сельсовет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования

**Председатель Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет А.И. Романцов**

Приняты

решением Совета депутатов

сельского поселения

Каверинский сельсовет

№ 190- рс от 13.04.2020г.

**Изменения**

**в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области**

Внести в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (принятые решением Совета депутатов сельского поселения Каверинский сельсовет № 63-рс от 22.03.2017г.), **следующие изменения:**

**Статья 1.**

1. Дополнить раздел: **«Основная часть Содержания»,** пунктом **2. «Комплексное благоустройство»** следующего содержания:

**«2. Комплексное благоустройство**

1.При проектировании комплексного благоустройства следует обеспечивать:

- открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия,

- условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

2.Объектами нормирования комплексного благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенных пунктов, участки и зоны жилой и общественной застройки, многофункциональные и специализированные общественные зоны населенных пунктов. Общественные пространства включают: пешеходные зоны и коммуникации, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения.

3.Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

4.Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории населенного пункта. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование.

5.Территории общественных зон, скверов, улиц, бульваров оборудуются малыми архитектурными формами - цветочницами, скамьями, урнами, плескательными и декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами, оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для ожидания автотранспорта.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными; их количество и размещение определяется проектами благоустройства территорий.

Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать традиционные местные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл.

6.Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников-контейнеров и урн. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, сооружения транспорта (вокзалы, автостанции). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) в населенных пунктах поселения должен составлять не более 200 метров.

7.На территориях общественного назначения рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

8. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик».

**Глава сельского поселения Каверинский сельсовет Д.И. Ширяев**